{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,0,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["参数名称","范围",null,"默认值","步长"]
[null,"最小值","最大值"]
["预热期",null,null,"2min"]
["过渡期"]
["主动期"]
["放松期",null,null,"1min"]
["阻力",0,29]
["速度",2,60]
["频率","10Hz","全局设定",null,"1Hz"]
["脉宽","50us","500us",null,"10us"]
["最小电流","0mA","最大电流",null,"1mA"]
["最大电流","0mA","140mA",null,"1mA"]
["训练时间","1min","99min",null,"1mA"]
["全局频率","10Hz","100Hz"]
["上升时间","0s","30s",null,"1s"]
["下降时间","0s","30s",null,"1s"]
["打开时间","0s","30s",null,"1s"]
["关闭时间","0s","30s",null,"1s"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}